Приложение 1 к приказу

От 15.06.2015г. № 430

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном местеъъ | + 30 баллов | Наглядная пропаганда противопожарной безопасности размещена на специально-оборудованном стенде – Уголке пожарной безопасности в фойе детского сада.  В доступных местах размещены 4 схемы «План эвакуации при пожаре» |
|  | Количество пожаров, загораний, произошедших в здании за последние 5 лет | За 1 пожар 10 баллов снимается от  набранной суммы | Пожаров, загораний произошедших в здании за последние 5 лет не было |
|  | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов | + 10 баллов | Отсутствуют |
|  | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений | + 10 баллов | отсутствуют |
|  | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию | + 10 баллов | соответствует |
|  | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противо­пожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП | + 10 баллов | Имеются исправные противопожарные водоисточники наружного противо­пожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствуют требованиям правил пожарной безопасности и СНиП |
|  | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников | + 10 баллов | Есть в наличии |
|  | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам | + 10 баллов | Соответствует |
|  | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий |  | По типовому проекту не предусмотрено чердачное помещение. |
|  | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении |  | По типовому проекту не предусмотрено чердачное помещение. |
|  | Отсутствие захламлённости подвальных помещений сгораемыми материалами | + 10 баллов | Отсутствуют |
|  | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа | + 10 баллов | На дверях подвалов в наличии замки в исправном состоянии, в наличии информационные надписи о месте хранения ключа. |
|  | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю) |  | По типовому проекту лестницы не предусмотрены |
|  | Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений | + 10 баллов | Оконные проемы в подвальном помещении в исправном состоянии. |
|  | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках | + 10 баллов | Имеются плафоны соответствующие конструкциям светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках |
|  | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях | + 10 баллов | В наличии калиброванные предохранители |
|  | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки | + 10 баллов | Соответствует требованиям |
|  | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки | + 10 баллов | Исправное и соответствует требованиям. |
|  | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности | + 10 баллов | Здание 2-х этажное по типовому проекту. |
|  | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании | + 20 баллов | Соответствует |
|  | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей | + 20 баллов | Здание 2-х этажное по типовому проекту. |
|  | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) | + 10 баллов | Пожарные краны в наличии, исправны и укомплектованы системой внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) |
|  | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения | + 10 баллов | В наличии |
|  | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях | + 50 баллов | В наличии первичные средства пожаротушения |

